|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smeta.RU (495) 974-1589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"СОГЛАСОВАНО"** |  |  | **"УТВЕРЖДАЮ"** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  |  | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  на | **Ремонт дороги к кладбищу села Юваново Ядринского МО Чувашской Республики** |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание:  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базовая цена | текущая цена |  |  |
|  |  | **Сметная стоимость** | 949,40 | 6 222,30 | тыс.руб |
|  |  |  Строительные работы | 949,40 | 5 185,25 | тыс.руб |
|  |  |  Монтажные работы | 0,00 | 0,00 | тыс.руб |
|  |  |  Оборудование | 0,00 | 0,00 | тыс.руб |
|  |  |  Прочие работы | 0,00 | 0,00 | тыс.руб |
|  |  | **Нормативная трудоемкость** | 957,34 | 957,34 | чел.-ч |
|  |  | **Средства на оплату труда** | 8,67 | 309,62 | тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах ТСН Чувашской республики (редакция 2014 г) сентябрь 2024 года |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица изме-рения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | попра-вочные коэффиц. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэффиц. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: 1. Дорожная одежда** |
| 1 | 01-01-013-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | *1000 м3 грунта* | 1,225 | 4 824,01 |  |  | 01-01-013-8 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 83,18 |  | 101,90 |  | 35,73 | 3 640,73 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 730,04 |  | 5 794,30 |  | 14,36 | 83 206,13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 400,39 |  | 490,48 |  | 35,73 | 17 524,77 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 10,79 |  | 13,22 |  | 16,23 | 214,52 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 92 |  |  | 544,99 |  | 92 | 19 472,26 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 46 |  |  | 272,49 |  | 46 | 9 736,13 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 11,41 |   |   |   |   |   |   | 13,98 |
|  |  |  |  |  |  | **6 726,90** |  | **116 269,77** | **13,98** |
| 2 | т03-21-001-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | *1 Т ГРУЗА* | 2137,63 | 2,71 |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Эксплуатация машин |  |   | 2,71 |   | 5 792,98 |   | 15,74 | 91 181,46 |   |
|  |  |  |  |  |  | **5 792,98** |  | **91 181,46** | **0,00** |
| 3 | 01-02-003-1 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | *1000 м3 уплотненного грунта* | 0,875 | 1 489,51 |  |  | 01-02-003-1 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 489,51 |  | 1 303,32 |  | 17,22 | 22 443,19 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 173,64 |  | 151,94 |  | 35,73 | 5 428,64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 92 |  |  | 139,78 |  | 92 | 4 994,35 |  |
|   |   | СП от ФОТ | *%* | 46 |  )\*0,85=39,1 | 59,41 |   | 39,1 | 2 122,60 |   |
|  |  |  |  |  |  | **1 502,51** |  | **29 560,14** | **0,00** |
| 4 | 01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | *1000 м3 грунта* | 0,4574 | 4 441,99 |  |  | 01-01-004-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 93,75 |  | 42,88 |  | 35,73 | 1 532,15 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 348,24 |  | 1 988,88 |  | 18,98 | 37 749,04 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 608,17 |  | 278,18 |  | 35,73 | 9 939,26 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 92 |  |  | 295,38 |  | 92 | 10 553,70 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 46 |  |  | 147,69 |  | 46 | 5 276,85 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 12,86 |   |   |   |   |   |   | 5,88 |
|  |  |  |  |  |  | **2 474,83** |  | **55 111,74** | **5,88** |
| 5 | 01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | *1000 м2* | 2,48 | 500,55 |  |  | 01-02-027-12 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 214,27 |  | 531,39 |  | 35,73 | 18 986,55 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 286,28 |  | 709,97 |  | 15,01 | 10 656,72 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 33,75 |  | 83,70 |  | 35,73 | 2 990,60 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 89 |  |  | 547,43 |  | 89 | 19 559,66 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 41 |  |  | 252,19 |  | 41 | 9 010,63 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 27,9 |   |   |   |   |   |   | 69,19 |
|  |  |  |  |  |  | **2 040,98** |  | **58 213,56** | **69,19** |
| 6 | 27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | *100 м3 материала основания (в плотном теле)* | 5,25 | 2 356,17 |  |  | 27-04-001-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 117,74 |  | 618,14 |  | 35,73 | 22 085,96 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 226,08 |  | 11 686,92 |  | 16,55 | 193 418,53 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 159,06 |  | 835,07 |  | 35,73 | 29 836,87 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 12,35 |  | 64,84 |  | 8,87 | 575,11 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 147 |  |  | 2 136,22 |  | 147 | 76 326,56 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 134 |  )\*0,85=113,9 | 1 655,21 |  | 113,9 | 59 140,10 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 15,72 |  |  |  |  |  |  | 82,53 |
| *6,1* | *408-9040* | *Песок для строительных работ природный* | *м3* | *0* | *0,00* |  | *0,00* |  | *1* | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |  | **16 161,33** |  | **351 546,26** | **82,53** |
| 7 | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | *м3* | 577,5 | 54,00 |  |  | 408-0124 |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 54,00 |   | 31 185,00 |   | 16,15 | 503 637,75 |   |
|  |  |  |  |  |  | **31 185,00** |  | **503 637,75** | **0,00** |
| 8 | 27-04-016-4 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | *1000 м2 поверхности* | 3,5 | 817,15 |  |  | 27-04-016-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 228,47 |  | 799,65 |  | 35,73 | 28 571,32 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 587,90 |  | 2 057,65 |  | 16,91 | 34 794,86 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 54,68 |  | 191,38 |  | 35,73 | 6 838,01 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 0,78 |  | 2,73 |  | 10,01 | 27,33 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 147 |  |  | 1 456,81 |  | 147 | 52 051,72 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 134 |  |  | 1 327,98 |  | 134 | 47 448,50 |  |
|  |  | Затраты труда | *чел-ч* | 30,75 |  |  |  |  |  |  | 107,63 |
| *8,1* | *101-0792* | *Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»* | *10 м2* | *0* | *127,49* |  | *0,00* |  | *3,7* | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |  | **5 644,82** |  | **162 893,73** | **107,63** |
| 9 | 101-2696 | Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | *м2* | 3675 | 7,66 |  |  | 101-2696 |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 7,66 |   | 28 150,50 |   | 6,8 | 191 423,40 |   |
|  |  |  |  |  |  | **28 150,50** |  | **191 423,40** | **0,00** |
| 10 | 27-04-007-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | *1000 м2 основания* | 3,5 | 55 941,20 |  |  | 27-04-007-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 282,00 |  | 987,00 |  | 35,73 | 35 265,51 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3 351,92 |  | 11 731,72 |  | 23,75 | 278 628,35 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 421,47 |  | 1 475,15 |  | 35,73 | 52 706,93 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 52 307,28 |  | 183 075,48 |  | 11,08 | 2 028 476,32 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 147 |  |  | 3 619,36 |  | 147 | 129 319,49 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 134 |  )\*0,85=113,9 | 2 804,39 |  | 113,9 | 100 200,61 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 36,96 |   |   |   |   |   |   | 129,36 |
|  |  |  |  |  |  | **202 217,95** |  | **2 571 890,28** | **129,36** |
| 11 | 27-06-019-1 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ | *1000 м2 покрытия* | 3,5 | 36 259,16 |  |  | 27-06-019-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 402,58 |  | 1 409,03 |  | 35,73 | 50 344,64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 891,59 |  | 3 120,57 |  | 15,68 | 48 930,46 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 75,81 |  | 265,34 |  | 35,73 | 9 480,42 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 34 964,99 |  | 122 377,47 |  | 32,37 | 3 961 358,54 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 147 |  |  | 2 461,32 |  | 147 | 87 942,84 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 134 |  )\*0,85=113,9 | 1 907,11 |  | 113,9 | 68 140,74 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 50,96 |   |   |   |   |   |   | 178,36 |
|  |  |  |  |  |  | **131 275,50** |  | **4 216 717,22** | **178,36** |
| 12 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | *т* | -249,2 | 486,80 |  |  | 410-0034 |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 486,80 |   | - 121 310,56 |   | 32,5 | - 3 942 593,20 |   |
|  |  |  |  |  |  | **- 121 310,56** |  | **- 3 942 593,20** | **0,00** |
| 13 | 27-06-019-4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 | *1000 м2 покрытия* | 3,5 | 5 821,21 |  |  | 27-06-019-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 10,74 | \*4 | 150,36 |  | 35,73 | 5 372,36 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0,02 | \*4 | 0,28 |  | 170 | 47,60 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 810,45 | \*4 | 81 346,30 |  | 32,47 | 2 641 314,36 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 147 |  |  | 221,03 |  | 147 | 7 897,37 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 134 |  )\*0,85=113,9 | 171,26 |  | 113,9 | 6 119,12 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 1,36 |   | \*4 |   |   |   |   | 19,04 |
|  |  |  |  |  |  | **81 889,23** |  | **2 660 750,81** | **19,04** |
| 14 | 410-0034 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх | *т* | -166,6 | 486,80 |  |  | 410-0034 |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 486,80 |   | - 81 100,88 |   | 32,5 | - 2 635 778,60 |   |
|  |  |  |  |  |  | **- 81 100,88** |  | **- 2 635 778,60** | **0,00** |
| 15 | Прайс | Крошка асфальтная 5 см*1 333,33 = [1 600 / 1,2]* | *т* | 415,8 | 1 333,33 |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 1 333,33 |   | 554 398,61 |   | 1 | 554 398,61 |   |
|  |  |  |  |  |  | **554 398,61** |  | **554 398,61** | **0,00** |
| 16 | 27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | *1 Т* | 2,45 | 1 847,04 |  |  | 27-06-026-1 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 41,45 |  | 101,55 |  | 12,42 | 1 261,28 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 6,39 |  | 15,66 |  | 35,73 | 559,37 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 805,59 |  | 4 423,70 |  | 22,62 | 100 063,99 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 147 |  |  | 23,02 |  | 147 | 822,27 |  |
|   |   | СП от ФОТ | *%* | 134 |   |   | 20,98 |   | 134 | 749,56 |   |
|  |  |  |  |  |  | **4 569,25** |  | **102 897,10** | **0,00** |
| 17 | 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | *т* | -2,5235 | 1 753,00 |  |  | 101-1561 |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 1 753,00 |   | - 4 423,70 |   | 22,62 | - 100 063,99 |   |
|  |  |  |  |  |  | **- 4 423,70** |  | **- 100 063,99** | **0,00** |
| 18 | 101-4960 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 | *т* | 2,5235 | 1 991,05 |  |  | 101-4960 |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 1 991,05 |   | 5 024,41 |   | 18,22 | 91 544,84 |   |
|  |  |  |  |  |  | **5 024,41** |  | **91 544,84** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: 1. Дорожная одежда** | **872 219,66** |  | **5 079 600,88** | **605,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: 2. Устройство водопропускной трубы б/у d=530 мм длиной 6 м в кол-ве 2 шт.** |
| 19 | 01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | *1000 м3 грунта* | 0,02 | 4 441,99 |  |  | 01-01-004-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 93,75 |  | 1,88 |  | 35,73 | 66,99 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 348,24 |  | 86,96 |  | 18,98 | 1 650,59 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 608,17 |  | 12,16 |  | 35,73 | 434,60 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 92 |  |  | 12,92 |  | 92 | 461,46 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 46 |  |  | 6,46 |  | 46 | 230,73 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 12,86 |   |   |   |   |   |   | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  | **108,22** |  | **2 409,77** | **0,26** |
| 20 | 01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | *100 м3 грунта* | 0,03 | 1 122,66 |  |  | 01-02-057-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 122,66 |  | 33,68 |  | 35,73 | 1 203,38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 89 |  |  | 29,98 |  | 89 | 1 071,01 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 40 |  |  | 13,47 |  | 40 | 481,35 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 154 |   |   |   |   |   |   | 4,62 |
|  |  |  |  |  |  | **77,13** |  | **2 755,74** | **4,62** |
| 21 | 22-01-012-11 | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 500 мм | *1 км трубопровода* | 0,012 | 906 474,39 |  |  | 22-01-012-11 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 10 841,60 |  | 130,10 |  | 35,73 | 4 648,44 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 42 222,81 |  | 506,67 |  | 10,73 | 5 436,61 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4 177,14 |  | 50,13 |  | 35,73 | 1 790,99 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 853 409,98 |  | 10 240,92 |  | 11,02 | 112 854,94 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 117 |  |  | 210,87 |  | 117 | 7 534,13 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 74 |  |  | 133,37 |  | 74 | 4 765,18 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 1120 |   |   |   |   |   |   | 13,44 |
|  |  |  |  |  |  | **11 221,93** |  | **135 239,30** | **13,44** |
| 22 | 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | *м* | -12,048 | 847,07 |  |  | 103-0228 |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 847,07 |   | - 10 205,50 |   | 11,02 | - 112 464,60 |   |
|  |  |  |  |  |  | **- 10 205,50** |  | **- 112 464,60** | **0,00** |
| 23 | Прайс лист | Труба металлическая б/у d=530 мм*6 325,00 = [7 590 / 1,2]* | *м* | 12 | 6 325,00 |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Материальные ресурсы |  |   | 6 325,00 |   | 75 900,00 |   | 1 | 75 900,00 |   |
|  |  |  |  |  |  | **75 900,00** |  | **75 900,00** | **0,00** |
| 24 | 01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) | *1000 м3 грунта* | 0,015 | 4 441,99 |  |  | 01-01-004-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 93,75 |  | 1,41 |  | 35,73 | 50,25 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 348,24 |  | 65,22 |  | 18,98 | 1 237,94 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 608,17 |  | 9,12 |  | 35,73 | 325,95 |  |
|  |  | НР от ФОТ | *%* | 92 |  |  | 9,69 |  | 92 | 346,10 |  |
|  |  | СП от ФОТ | *%* | 46 |  |  | 4,84 |  | 46 | 173,05 |  |
|   |   | Затраты труда | *чел-ч* | 12,86 |   |   |   |   |   |   | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  | **81,16** |  | **1 807,34** | **0,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу: 2. Устройство водопропускной трубы б/у d=530 мм длиной 6 м в кол-ве 2 шт.** | **77 182,94** |  | **105 647,55** | **18,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по смете: Ремонт дороги к кладбищу села Юваново Ядринского МО Чувашской Республики** | **949 402,60** |  | **5 185 248,43** | **624,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП |  |  |  |  |  |  | 171 768,28 |  |
|  |  | ЭММ, в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  | 810 642,76 |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 3 470 889,32 |  |
|  |  | НР |  |  |  |  |  |  | 418 352,92 |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  | 313 595,15 |  |
|  |  | Всего | *=171768,28+810642,76+3470889,32+418352,92+313595,15* | 5 185 248,43 |  |
|  |  | НДС 20% | *=5185248,43\*0,2* | 1 037 049,69 |  |
|  |  | Итого с НДС | *=5185248,43+1037049,69* | 6 222 298,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|  |  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |   |  |   |   |  |   |   |   |   |  |
|  |  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |